**LV Text Colged – Auslauftisch – PANG70 SX**

Ausführung:

Die Tischbreite ohne Spritzblech beträgt 640 mm. Das Korbführungsprofil ist 33 mm breit und verläuft über 3 Seiten. Die Korbführung ist 607 mm breit und hat ein Gefälle zur Spülmaschine hin. Die Materialstärke der Tischplatte ist 1,0 mm. Ausführung komplett in CrNi-Stahl (1.4301). Der Unterbau besteht aus 25x25mm Vierkantprofil mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen.

Auslauftisch:

Mit Wandanschluss, Spritzblech 150 mm aufgekantet. Tischbreite 770 mm. Im Unterbau, über die gesamte Tischlänge, verläuft ein Ablagebord das an der Spülmaschine eingehängt wird. Die lichte Höhe zum Fußboden beträgt mindestens 180mm.

* Becken:
inkl. Stopfventil
Ablauf 1 1/2"
Maße: 500 x 400 x 250 mm
* Spritzblech:
über die gesamte Tischlänge
im Profil integriert
mit seitlichem Abschluss
* Tisch mit Gefälle zur Maschine hin
* mit 3-seitigem Korbführungsprofil
* stabiler Unterbau:
Vierkantprofilgestell/CrNi
höhenverstellbar
* inkl. Bohrungen für Anschluss der Handbrause mit Standmischbatterie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technische Daten | Geplant | angeboten |
| Länge  | 700 mm |  |
| Tiefe | 770 mm |  |
| Höhe | 850 mm |  |
| Spritzschutzblech im Profil integriert - Höhe | 105 mm  |  |
| Bodenfreiheit |  180 mm |  |
| Höhenverstellbare Füße | +/- 20 mm |  |
| Korbgröße | 500x600 mm |  |
| Abstellbord im Unterbau | ja |  |
| Gefälle zur Maschine  | ja |  |
| Anbauseite | links |  |
| Muldentiefe | 8,5 mm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preis |  | € |

Zubehör:

Eckanschlussblech 70677 + 70678