**LV Text Colged – Zulauftisch – PAL70 SX**

Ausführung:

Die Tischbreite ohne Spritzblech beträgt 584 mm. Das Korbführungsprofil ist 33 mm breit und verläuft über 3 Seiten. Die Korbführung ist 515 mm breit und hat ein Gefälle zur Spülmaschine hin. Die Materialstärke der Tischplatte ist 1,0 mm. Ausführung komplett in CrNi-Stahl (1.4301). Der Unterbau besteht aus 40x40 mm Vierkantprofil mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen.

Zulauftisch:

Mit Einschweißbecken 500x400x250 mm, Ablauf 1 ½ ‘’, incl. Stopfventil. Wandanschluss mit Spritzblech 105 mm aufgekantet. Bohrung 33mm für Anschluss der Handbrause vorgesehen. Tischbreite 715 mm. Im Unterbau, über die gesamte Tischlänge, verläuft ein Ablagebord das an der Spülmaschine eingehängt wird. Die lichte Höhe zum Fußboden beträgt mindestens 180mm.

* Becken:   
  inkl. Stopfventil  
  Ablauf 1 1/2"  
  Maße: 500 x 400 x 250 mm
* Spritzblech:  
  über die gesamte Tischlänge  
  im Profil integriert  
  mit seitlichem Abschluss
* Tisch mit Gefälle zur Maschine hin
* mit 3-seitigem Korbführungsprofil
* stabiler Unterbau:  
  Vierkantprofilgestell/CrNi  
  höhenverstellbar
* inkl. Bohrungen für Anschluss der Handbrause mit Standmischbatterie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technische Daten | Geplant | angeboten |
| Länge | 700 mm |  |
| Tiefe | 715 mm |  |
| Höhe | 850 mm |  |
| Spritzschutzblech im Profil integriert - Höhe | 105 mm |  |
| Bodenfreiheit | 180 mm |  |
| Höhenverstellbare Füße | +/- 20 mm |  |
| Korbgröße | 500x500 mm |  |
| Abstellbord im Unterbau | ja |  |
| Beckengröße | 500x400x250 mm |  |
| Geruchsverschluss | im Lieferumfang |  |
| Überlaufrohr | Im Lieferumfang |  |
| Gefälle zur Maschine | ja |  |
| Anbauseite | links |  |
| Vierkantprofil | 40x40 mm |  |
| Muldentiefe | 8,5 mm |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preis |  | € |

Zubehör:

Pendelbrause 799003

Eckanschlussblech 70677 + 70678