Pos. Anz. Beschreibung Preis in €

(zzgl. 19% MwSt.)

1 1 Zulauftisch PAL70 DX

Gesamtpreis (Netto)



**Technische Daten:**

**Zulauftisch PAL70 DX**

Produktgruppe Zubehör & Tischanbauten

Bauart Zulauftisch

Korbmaß geeignet für 500 x 500 mm

Aufbauhöhe 850 mm

**Konstruktion**

Der Zulauftisch PAL70 DX besteht komplett aus Edelstahl (CrNi 18/10) und ist rechtsseitig an die Haubenspülmaschine Anbau bar. Bei einer Haubenspülmaschine mit einem Korbmaß von 500 x 500 mm kann der Zulauftisch auch frontseitig angebaut werden. Die zur Maschine geneigte Tischplatte ist aus 1,0 mm starkem Edelstahl (CrNi 18/10) und wird mit dem Unterbau fest verschraubt, der aus 40 x 40 mm Vierkantrohr besteht. Zusätzlich wird auf einer Höhe von 170,5 mm ein 30 mm hoher Einlegeboden eingehängt, dieser wird mit dem bei der Maschine mitgelieferten Winkel direkt verbunden und sorgt damit für zusätzliche Stabilität und Stauraum.

**Ausführung**

Der Auslauftisch verfügt über ein integriertes 3-Seitiges Korbführungsprofil in einer Breite von 30 mm und 50 mm an der Tischendkante, und ein aufgekantetes Spritzblech in einer Höhe von 110,9 mm und 2 höhenverstellbare Füße an der äußeren nicht zur Maschine verlaufenden Seite, diese sind 20 mm in der Höhe verstellbar. In der Tischplatte ist ein Tiefgezogenes Becken in den Abmessungen 500 x 400 x 250 mm (BxTxH) und eine Bohrung von 33 mm für eine Handbrause integriert.

**Lieferumfang**

**Komplett anschlussfertig:**

* Tischplatte
* Unterbau aus Vierkantrohr
* Ablageboard zum Einhängen
* Ablaufrohre 1 ½ “
* Geruchsverschluss
* Überlaufrohr
* Montagematerial

**Technische Daten**

**Abmessungen in [mm]**

|  |  |
| --- | --- |
| Tisch-Länge | 700 |
| Tisch-Tiefe | 715 |
| Korbführung – Tiefe | 517 |
| Tisch-Höhe | 850 |
| Spritzblech – Höhe | 110,9 |
| Bodenfreiheit | 170,5 |
| Korbmaß | 500 x 500 |
| Beckengröße | 500 x 400 x 250 |
| Bohrung für Handbrause | Ø 33 |

