Pos. Anz. Beschreibung Preis in €

(zzgl. 19% MwSt.)

1 1 Zulauftisch PALS120 DX

Gesamtpreis (Netto)



**Technische Daten:**

**Auslauftisch PALS120 DX**

Produktgruppe Zubehör & Tischanbauten

Bauart Zulauftisch

Korbmaß geeignet für 500 x 500 & 500 x 600 mm

Aufbauhöhe 850 mm

**Konstruktion**

Der Zulauftisch PALS120 DX besteht komplett aus Edelstahl (CrNi 18/10) und ist rechtsseitig an die Haubenspülmaschine Anbau bar. Bei einer Haubenspülmaschine mit einem Korbmaß von 500 x 500 mm kann der Zulauftisch auch frontseitig angebaut werden. Die zur Maschine geneigte Tischplatte ist aus 1,0 mm starkem Edelstahl (CrNi 18/10) und wird mit dem Unterbau fest verschraubt, der aus 40 x 40 mm Vierkantrohr besteht. Zusätzlich verläuft auf einer Höhe von 170,5 mm ein 30 mm dicker Einlegeboden in einer Länge von 683 mm, dieser wird mit dem bei der Maschine mitgelieferten Winkel und sorgt damit für zusätzlichen Stauraum. Gleichzeit ist eine freie Stellfläche ausgespart für eine Abfalltonne direkt unterhalb des Abwurfschachtes.

**Ausführung**

Der Auslauftisch verfügt über ein integriertes 3-Seitiges Korbführungsprofil in einer Breite von 30 mm und 50 mm an der Tischendkante, und ein aufgekantetes Spritzblech in einer Höhe von 110,9 mm und 2 höhenverstellbare Füße an der äußeren nicht zur Maschine verlaufenden Seite, diese sind 20 mm in der Höhe verstellbar. In der Tischplatte ist ein Tiefgezogenes Becken in den Abmessungen 500 x 400 x 250 mm (BxTxH) und eine Bohrung von 33 mm für eine Handbrause integriert. Zusätzlich ist auf der linken Seite ein Abwurfschacht von 150 mm in der Tischplatte integriert, unterhalb dieses Abwurfschachtes ist eine freie Stellfläche für eine Abfalltonne.

**Lieferumfang**

**Komplett anschlussfertig:**

* Tischplatte
* Unterbau aus Vierkantrohr
* Ablageboard zum Einhängen
* Ablaufrohre 1 ½ “
* Geruchsverschluss
* Überlaufrohr
* Montagematerial
* Gummiring für Abfallschacht

**Technische Daten**

**Abmessungen in [mm]**

|  |  |
| --- | --- |
| Tisch-Länge | 1200 |
| Tisch-Tiefe | 715 |
| Korbführung – Tiefe | 517 |
| Tisch-Höhe | 850 |
| Bodenfreiheit | 170,5 |
| Korbmaß | 500 x 500 & 500 x 600 |
| Beckengröße | 500 x 400 x 250 |
| Bohrung für Handbrause | Ø 33 |
| Abfallschacht | Ø 200 |

