Pos. Anz. Beschreibung Preis in €

(zzgl. 19% MwSt.)

1 1 Verbindungstisch zwischen 2 Durchschubspülmaschinen

Gesamtpreis (Netto)



**Technische Daten:**

**Verbindungstisch zwischen 2 Durchschubspülmaschinen**

Produktgruppe Zubehör & Tischanbauten

Bauart Verbindungstisch

Korbmaß geeignet für 500 x 500 // 500 x 600 mm

Aufbauhöhe 850 mm

Artikelnummer 74206

**Konstruktion**

Der Verbindungstisch besteht komplett aus Edelstahl (CrNi 18/10) und kann zwischen 2 Durchschubspülmaschinen installiert werden. Die zur Maschine geneigte Tischplatte ist aus 1,0 mm starkem Edelstahl (CrNi 18/10) und wird durch Einhängen mit der Durchschubspülmaschine verbunden.

**Ausführung**

Der Verbindungstisch verfügt über ein integriertes 2-seitiges Korbführungsprofil in einer Breite von 30 mm und ein aufgekantetes Spritzblech in einer Höhe von 110,9 mm.

**Lieferumfang**

* Tischplatte
* Montagematerial

**Technische Daten**

**Abmessungen in [mm]**

|  |  |
| --- | --- |
| Tisch-Länge | 400 |
| Tisch-Tiefe | 715 |
| Korbführung – Tiefe | 517 |
| Tisch-Höhe | 850 |
| Spritzblech – Höhe | 110,9 |
| Korbmaß | 500 x 500 // 500 x 600 |